# TUIC - sing-box
The universal proxy platform.
Author: nekohasekai

跳转至

# TUIC

### 结构

    {
      "type": "tuic",
      "tag": "tuic-out",

      "server": "127.0.0.1",
      "server_port": 1080,
      "uuid": "2DD61D93-75D8-4DA4-AC0E-6AECE7EAC365",
      "password": "hello",
      "congestion_control": "cubic",
      "udp_relay_mode": "native",
      "udp_over_stream": false,
      "zero_rtt_handshake": false,
      "heartbeat": "10s",
      "network": "tcp",
      "tls": {},

      ... // QUIC 字段

      ... // 拨号字段
    }

### 字段

#### server

必填

服务器地址。

#### server_port

必填

服务器端口。

#### uuid

必填

TUIC 用户 UUID

#### password

TUIC 用户密码

#### congestion_control

QUIC 拥塞控制算法

可选值: `cubic`, `new_reno`, `bbr`

默认使用 `cubic`。

#### udp_relay_mode

UDP 包中继模式

模式 | 描述
--- | ---
native | 原生 UDP
quic | 使用 QUIC 流的无损 UDP 中继，引入了额外的开销

与 `udp_over_stream` 冲突。

#### udp_over_stream

这是 TUIC 的 UDP over TCP 协议 移植， 旨在提供 TUIC 不提供的 基于 QUIC 流的 UDP 中继模式。 由于它是一个附加协议，因此您需要使用 sing-box 或其他兼容的程序作为服务器。

此模式在正确的 UDP 代理场景中没有任何积极作用，仅适用于中继流式 UDP 流量（基本上是 QUIC 流）。

与 `udp_relay_mode` 冲突。

#### zero_rtt_handshake

在客户端启用 0-RTT QUIC 连接握手 这对性能影响不大，因为协议是完全复用的

强烈建议禁用此功能，因为它容易受到重放攻击。 请参阅 Attack of the clones

#### heartbeat

发送心跳包以保持连接存活的时间间隔

#### network

启用的网络协议。

`tcp` 或 `udp`。

默认所有。

#### tls

必填

TLS 配置, 参阅 TLS。

### QUIC 字段

参阅 QUIC 字段 了解详情。

### 拨号字段

参阅 拨号字段。